矿山机械设备用油及润脂油项目
招标公告
一、招标内容：
1、招标项目：矿山机械设备用油及润脂油招标项目
2、招标类别：材料类
二、工程概况
1、项目名称：矿山机械设备用油及润脂油招标项目；
2、工程地点：辽宁汇宝金业有限公司、丹东丹银矿冶有限公司位于凤城市青城子镇杨树村，林家三道沟金矿位于青城子镇林家村，丹东金诚矿业有限公司位于凤城市青城子镇白云山村；
[bookmark: _GoBack]3.项目简介：本次采购为矿山生产、机械设备、车辆专用油脂油料一批，包含：锂基润滑脂、车用润滑脂、刹车油、防冻液、柴机油、液力传动油、抗磨液压油、真空泵油、冷冻机油、主轴油、制冷剂、冬季玻璃水等全部物资。所有产品必须符合国家现行标准及本项目技术参数要求，全新正品、质量合格、无过期、无掺假、符合矿山设备使用工况。
4.招标范围描述及技术质量要求：
	序号
	名称
	规格
	参数
	执行标准

	1
	美孚矿物油极压闭式齿轮油
	600XP680
	ISO粘度等级680；运动粘度（40℃）680mm²/s；运动粘度（100℃）39.2mm²/s；粘度指数VI90；开口闪点≥285℃
	GB 5903‑2011

	2
	长城锂基脂
	3#
	工作锥入度（0.1mm）220-250；沸点＞180℃；蒸发量（99℃，22h）≤2%；相似黏度（-15℃，10S-1）Pa·s≤1300；水淋流失量（38℃，1h）≤8%。
	GBT7324-2010

	3
	长城锂基脂
	2#
	工作锥入度（0.1mm）265-295；沸点＞175℃；蒸发量（99℃，22h）≤2%；相似黏度（-15℃，10S-1）Pa·s≤1000；水淋流失量（38℃，1h）≤8%。
	GBT7324-2010

	4
	美孚润滑脂
	3#
	工作锥入度（0.1mm）220-250；沸点＞180℃；蒸发量（99℃，22h）≤2%；相似黏度（-15℃，10S-1）Pa·s≤1300；水林流失量（38℃，1h）≤8%。
	GBT7324-2010

	5
	刹车油
	
	运动粘度2.1m²/s
	GB12981-2012

	6
	防冻液
	
	抗寒温度：-35℃
	GB29743 1-2022

	7
	美孚矿物油极压闭式齿轮油
	600XP150
	ISO粘度等级150；运动粘度（40℃）150mm²/s；运动粘度（100℃）14.7mm²/s；粘度指数VI97；开口闪点≥230℃
	GB 5903‑2011

	8
	长城柴机油
	T300
	SAE粘度等级15W-40；运动粘度 （40℃）128mm²/s；运动粘度 （100℃）14.7mm²/s；粘度指数VI128；开口闪点≥220℃；高温高剪切黏度(150℃)4.28mPa・s
	GB/265-1988

	9
	长城柴机油
	T500
	SAE粘度等级15W-40；运动粘度 （40℃）136mm²/s；运动粘度 （100℃）15.7mm²/s；粘度指数VI132；开口闪点≥218℃；高温高剪切黏度(150℃)4.4mPa・s
	GB/265-1988

	10
	嘉实多全合成柴机油
	CK10W40
	运动粘度14.5m²/s，闪点215℃，倾点-25℃GB/265-1988
	GB/265-1988

	11
	吉克重负荷柴机油
	CH10W30
	运动粘度13.5m²/s，闪点215℃，倾点-25℃GB/265-1988
	GB/265-1988

	12
	美孚润滑脂
	2#
	工作锥入度（0.1mm）280；运动粘度（40℃）150mm²/s；增稠剂羟基硬脂酸锂；滴点190 ℃
	GBT7324-2010

	13
	美孚抗磨液压油
	DTE24
	运动粘度 （40℃）31.5mm²/s；运动粘度 （100℃）5.3mm²/s；粘度指数VI98；开口闪点≥220℃
	GB/11118.1/L-HM

	14
	长城液力传动油
	8#
	运动粘度（100℃）7.71mm²/s；粘度指数135；开口闪点217℃；布氏粘度（-18℃）1772 mPa・s
	JB/T 12194‑2015

	15
	钢丝绳专用脂
	
	工作锥入度（25℃，0.1mm）340～380；运动粘度（40℃）400~1000mm²/s；水淋流失量（38℃，1h）≤10%；使用温度-20℃ ~ +80℃
	NB/SH/T 0387‑2023

	16
	制冷剂
	
	运动粘度（40℃）160mm²/s；运动指数80；酸酯0.01mgKOH/g；倾点-30℃；闪点268℃。
	

	17
	40度玻璃水
	
	-40
	GB9656-2021

	18
	长城二硫化钼锂基脂
	2#
	锥入度(25°C):1#310-340，2#265-295,3# 220-250 (单位:0.1mm)
滴点:≥180°C(锂基体系)测试方法相关)
极压抗磨:四球PB≥1000-1200N(与配方/
钢网分油:≤3%(质量分数)
蒸发量:≤0.5%(质量分数)
水淋流失:≤5%(38°C，1h)
	GB/T7323

	19
	长城二硫化钼锂基脂
	3#
	锥入度(25°C):1#310-340，2#265-295,3# 220-250 (单位:0.1mm)
滴点:≥180°C(锂基体系)测试方法相关)
极压抗磨:四球PB≥1000-1200N(与配方/
钢网分油:≤3%(质量分数)
蒸发量:≤0.5%(质量分数)
水淋流失:≤5%(38°C，1h)
	GB/T7323

	20
	电解液
	5公斤
	液态电池:电解液占比>20%
混合固液(半固态):5%-20%
全固态:<5%，并通过120°C真空6小时失重≤0.5%
	GB/T43568-2026

	21
	长城机油
	2T
	基础油:全合成；包装:1L(约860g)
混合比:25:1或50:1(按设备手册)性能:低烟、抗积碳、热稳定与抗氧化好；适用:链锯、割草机、喷雾器、二冲摩托;不适用四冲程。
	GB11121-2025

	22
	仁杰园林机械用油2T
	1升
	基础油：全合成酯类基础油（三羟甲基丙烷复合酯） 
混合比例：严格1:50（1份机油+50份汽油） 
颜色：绿色液体；闪点：220℃；倾点：-39℃ 
运动粘度：40℃：46～52 cSt；100℃：7.9～8.9 cSt 
密度：0.93～0.94；不溶于水 
生物降解：21天内可降解≥80%，环保低硫
	JASO FD、ISO-L-EGD

	23
	散防冻液（电锅炉供暖使用）
	200公斤
	抗寒温度：-35℃
	

	24
	昆仑变压器油45#
	16公斤
	密度:约878-880kg/m
运动粘度(40°C):约9.6-9.9 mm2/s
倾点:≤-45°C
·闪点(闭口):≥135°C，典型约144°C击穿电压(2.5mm，交货):≥60kV
介质损耗因数(90°C):<0.001
·界面张力:≥35mN/m，典型约49mN/m
水分(出厂):≤20mg/kg
·中和值:<0.01 mgKOH/g
·析气性:约+2uL/min
	GB2536-2011(1-30°C)

	25
	长城骏博HP-R润滑脂
	15公斤
	稠度等级:常见2#(亦有1#/3#)滴点:≥260°C(典型约280°C)·工作温度:-20°C~160°C;短期峰值180°C
·基础油:高黏度指数矿物油载与冲击
极压/抗磨:具备极压与抗磨添加剂，适配重
胶体安定性/抗分油:良好，高温不易流失
	Q/SH PRD0131-2016

	26
	美孚润滑脂EP
	2公斤
	类型:极压锂基润滑脂(复合锂/羟基硬脂酸锂
NLGI:2级
工作锥入度(25°C，60次):265-295(0.1mm)
·滴点:约177°C
基础油粘度(40°C):ISOVG150温度范围:-20°C至130°C(更高温需缩短补脂周期抗水冲洗、防锈蚀
极压/抗磨:铁姆肯OK值约40磅;抗磨与g/cm3(25°C)
外观/密度:褐色均匀膏状;密度约0.96
	


5．工期：投标方自报。
三、投标资格要求
1、投标资格要求需具有相关设备经营活动、证照齐全、信誉良好、资质证书等文件均要在有效期内；近3年内无重大安全事故、业内无不良业绩记录；
2、本次招标价格为含税含运等所有费用在内的最终价格
3、需提供近3年内工程类业绩不少于3个（提供合同扫描件等证明材料）委托代理人需提交授权委托书及社保证明。
四、报名资料提交以下资料：
1.公司简介、营业执照、组织机构代码、税务登记证等；
2.通过“信用中国”（网站：www.creditchina.gov.cn）查询报名单位未被列入失信被执行人和经营（活动）异常名录；
3、通过“中国政府采购网”（网站：www.ccgp.gov.cn）查询报名单位未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；报名单位将以下查询结果打印并加盖公章，同其他报名资料一起发送至招标人邮箱。
4.各种资质文件均需加盖企业公章，扫描件提供；
五、招标联系人：曲洪超：电话：15241201888
邮箱：quhongchao@guoce.com.cn
六、报名截止：2026年10月27日17：00 附件：报名登记表
七、投诉方式：
企业投诉电话: 
1.李先生：18109881972邮箱：ligenming@guoce.com.cn
2.李女士：010-57939500-8355/limingxia@guoce.com.cn

                                             
国测黄金林家三道沟金矿
                                             二〇二六年十月二十一日

